**ПРОВЕРКА ТОСТЕРА**

1. **соответствие тостера упаковке и характеристикам**
   1. **проверить внешний вид упаковки на целостность**
   2. **проверить соответствие тостера по внешнему виду с тостером на упаковке**
   3. **проверить внешний вид тостера на наличие повреждений (визуальный осмотр)**
   4. **проверить техническую информацию на корпусе тостера на соответствие с информацией на упаковке**
2. **функциональность**
   1. **проверить рычаг лифта на функциональность (фиксируется ли он в нижнем положении)**
   2. **проверить двигаются ли боковые решетки для обжарки при опускании**
   3. **выдвинуть поддон для сбора крошек**
   4. **установить поддон для сбора крошек на место**
   5. **установить соответствие штекера и розетки принятому стандарту**
   6. **убедиться, что при включении штекера в розетку, загорается идикатор сети**
   7. **убедиться, что нагревательный элемент накаляется, при опускании рычага**
   8. **убедиться, что при нажатии кнопки «Стоп», лифт срабатывает и выбрасывает тост наверх**
   9. **убедиться, что при нажатии кнопки «Стоп», выключается нагревательный элемент**
   10. **убедиться, что кнопка переключения режима «Степень обжарки» работает в режиме 1**
   11. **убедиться, что кнопка переключения режима «Степень обжарки» работает в режиме 2**
   12. **убедиться, что кнопка переключения режима «Степень обжарки» работает в режиме 3**
3. **крайние кейсы**
   1. **убедиться, что хлеб, по толщине соответствующий ширине отверстия тостера выбрасывается наверх**
   2. **убедиться, в отключении нагревательного элемента при использовании хлеба максимальной толщины**